Для выбора .bat файла см. маркировку платы и производителя микросхемы памяти (DD6 на SOM01C0x)

Микросхема Alliance - требует файл ubl_AM1808_NAND_UNIVERSAL.bin   или   ubl_Alliance_128_150MGz.bin
Микросхема Winbond - требует файл ubl_Alliance_128_150MGz.bin.  Файл  ubl_AM1808_NAND_UNIVERSAL.bin   - не подойдёт!

SOM01C04 с памятью не Winbond - используйте  160_SOM01C04.bat
SOM01C05 c памятью Alliance или Winbond - используйте 160_SOM01C05.bat

Не забудьте указать в .bat файле корректный номер COM-порта из Диспетчера устройств!